*Приложение № 11*

**ИНСТРУКТАЖ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ**

***(попълва се при сключен договор)***

Днес, …………………., във връзка със започване на горскостопански дейности в обект ………. отдел…………, съгласно договор ……………………….……………….., се проведе инструктаж на лицензирания лесовъд на фирма …………………………………………… и на работниците, които ще работят на обекта, относно осигуряване на безопасност и здраве при работа.

В обекта се допускат само лица, преминали инструктаж от работодателя за безопасни и здравословни условия на труд.

**Всеки работник е длъжен:**

1. да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие със своята квалификация, длъжностна отговорност и дадените му от работодателя инструкции;
2. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява трудовите си задължения;
3. да спазва стриктно инструкциите за безопасност и другите законосъобразни разпореждания на работодателя и ДГС/ДЛС;
4. да извършва дейности и да работи само с машини, съоръжения и инструменти, за които има необходимата квалификация и/или правоспособност;
5. да проверява преди и по време на работа изправността на машините, съоръженията и инструментите и при неизправност да информира прекия си ръководител;
6. да използва предоставените му лични предпазни средства и работно облекло съгласно тяхното предназначение, в съответствие с оценката на риска за съответната работна позиция и дадените му инструкции за ползване;
7. да поддържа ред и чистота на работното място;
8. да оказва първа долекарска помощ на пострадали при трудова злополука или други увреждания;
9. да информира прекия си ръководител за всяка ситуация, която води до непосредствена опасност за работещите или други лица;
10. да отказва изпълнение на възложена работа, за която не е инструктиран или няма необходимата квалификация и/или правоспособност.

**Минимални изисквания за лични предпазни средства за различните дейности:**

***За всички дейности:***

* жилетка със сигнален цвят и светлоотразителни елементи;
* облекло, съобразено с климатичните условия;
* комплект за първа помощ (аптечка) да е наличен на обекта, в който се извършват горскостопанските дейности; медикаментите в комплекта са в срок на годност.

***Сеч, кастрене, разкройване***

* **оператор на моторен трион –** предпазни ботуши със защитена предница и бомбе, предпазни панталони с подплънки (или гамаши), плътно прилепнали дрехи, ръкавици (от устойчив на срез материал), каска с лицев щит, антифони.
* **тракторист** – предпазни ботуши/ обувки с бомбе, плътно прилепнали дрехи, ръкавици (при работа с лебедката/ теглича), предпазна каска, антифони (при ниво на шум над 85 db(A));
* **общ работник / извозвач с коне** - предпазни ботуши/ обувки с бомбе, ръкавици, каска;
* **залесител** - предпазни обувки / ботуши, ръкавици (при работа с бодливи растения или такива третирани с химикали), антифони (при механизирано садене).

*(За допълнителни дейности да се използват предписанията в Приложение 2 на Националния стандарт за отговорно управление на горите FSC-STD-BGR-01-2016).*

При неспазване на горепосочените изисквания ТП ДГС/ДЛС е в правото си да прекрати работата в обекта до изпълнение на условията.

Всички дейности се извършват в строго съответствие с предписанията в технологичния план и съответната документация.

**Опазване на водните течения**

- Машините за дърводобив не трябва да навлизат във водните течения, освен на определените и проектирани за целта места за пресичане;

- В случаите, когато се налага пресичане на водно течение, се изграждат защитни съоръжения (мостове, каменна облицовка на дъното и др.) или се поставят тръби;

- Не се извършва извоз на дървесина и преминаване на транспортни средства по протежение на водни течения или речни легла. В случаите, когато няма друга технологична възможност, това се позволява след одобрение на директора на ДГС, като в края на извозния път във водното течение се изгражда шахта за улавяне на почвените частици, която се почиства периодично;

- Остатъци от сечта (клони, връшки и др.) не се складират в и в непосредствена близост до постоянни и непостоянни водни течения. Остатъци от сечта, попаднали във водното течение или речното легло, се отстраняват своевременно.

**Опазване на почвата и превенция на ерозията**

- Дренажната система (канавки, отводнителни канали, др.) на горските пътища, включително тракторните и коларски пътища, се поддържа в добро функционално състояние;

- Не се допуска строителство на тракторни и коларски горски пътища, както и използване на трактори за извоз на дървесина в сечища и участъци с наклон над 35° и с надлъжен наклон на трасето по-голям от 25°. Допуска се извоз на дървесина с лебедки от трактори, стационирани в съседство на съответните насаждения;

- Не се допуска извоз и транспортиране на дървесина по горски автомобилни пътища от четвърта степен и тракторни и коларски горски пътища при преовлажняване на почвата (в следствие на обилни валежи от дъжд, снеготопене и др.);

- След приключване на сечта, тракторните и коларските пътища, за които има опасност от развитие на ерозионни процеси, се рехабилитират или върху тях се поставят купчини от клони.

**Ограничаване на повредите върху оставащите на корен дървета и възобновяването**

- Извозът на отсечената дървесина се извършва само на секции;

- Не са допустими повреди на повече от 2% по брой от оставащите на корен дървета и подраста при сечта и извоза в съответния обект. Повреди на оставащите на корен дървета и подраста над допустимите, както и повредите на качествени дървета се санкционират;

- При необходимост се прилагат мерки за индивидуална или групова защита на оставащите на корен дървета;

**Управление на отпадъците**

- Отпадъците, генерирани при горскостопанските дейности, се събират от горските работници в найлонови или книжни чували в определените места за отпадъци и след края на работния ден се транспортират и депозират в обществените места за събиране/депозиране на отпадъци;

- Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгарянето или друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъците;

- Неупотребени синтетични химикали и опаковки от синтетични химикали се събират и депонират само от фирма, лицензирана за събиране, транспорт и депониране на опасни отпадъци;

**Транспортиране, съхраняване и използване на масла и горива**

- Оборудването за транспортиране, съхраняване и използване на химикалите трябва да бъде сигурно и да не позволява течове;

- Използват се само специализирани туби за транспорт и зареждане с масло и гориво на моторните триони;

- Горскостопанската техника се зарежда с гориво само на обществените бензиностанции или при използване на системи и процедури, осигуряващи защита от течове;

- Резервоарите за горива и масла са разположени по начин, по който течове поради повреди, дефекти или зареждане с гориво не влизат във водни течения;

В случай на инцидентен разлив на гориво-смазочни материали (ГСМ) се прилага следната процедура:

1. Намира се източника /причината/ за разлив и се предприемат действия за спиране на изтичането;

2. Локализира се замърсената територия и разливът се абсорбира с помощта на абсорбиращи материали (дървесни трици, пясък и др.);

3. Използваният абсорбиращ материал се събира заедно със замърсената почва в найлонови пликове;

4. Инцидентът се докладва на горския стражар / началник участъка и се получават инструкции за депониране;

При разлив на синтетични химикали се прилага същата процедура, съобразена със следните изисквания:

1. За препарати за растителна защита /ПРЗ/ на етикета има указания на производителя за мерки при инцидентен разлив на продукта;

2. Използваният абсорбиращ материал се събира заедно със замърсената почва в метален контейнер, който се затваря плътно и се съхранява до събирането му от фирма, лицензирана за събиране, транспорт и депониране на опасни отпадъци;

Провел инструктажа:

/ име и фамилия, длъжност, подпис/

Инструктирани:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Име и фамилия** | **Подпис** | **Забележка** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Дата: ............................. г.