*Приложение № 12*

**ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА**

**за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, изправност на техниката и спазване на изискванията за изпълнение на горскостопански дейности**

***(попълва се при сключен договор)***

Днес, …………………., във връзка с извършване на горскостопански дейности съгласно договор ………………………, се проведе проверка на ползването на личнипредпазни средства и подходящо работно облекло от горските работници, изправността на техниката и изпълнението на мерките за безопасна работа в горите в отдел …………, в който работи екип от горски работници на фирма …………………………………….. .

1. **Документи за правоспособност**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицата в обекта съответстват ли на тези, за които е издадено разрешително за достъп | да | не |  |
| Операторите на моторен трион носят притежаваното свидетелство за правоспособност. | да | не | непр. |
| Операторите на трактори и друга специализирана техника носят притежаваното свидетелство за правоспособност за съответното техническо средство | да | не | непр. |
| Тракторите и другата специализирана горска техника са с валиден регистрационен талон от КТИ | да | не | непр. |
| Забележка: | | | |

1. **Лични предпазни средства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оператор на моторен трион** | неприложимо | | **Тракторист** | неприложимо | |
| предпазни ботуши със защитена предница и бомбе | да | не | предпазни ботуши/ обувки с бомбе | да | не |
| предпазни панталони (или гамаши) | да | не | плътно прилепнали дрехи | да | не |
| плътно прилепнали дрехи съобразени с климатичните условия | да | не | ръкавици (при работа с лебедката/ теглича) | да | не |
| ръкавици (от устойчив на срез материал) | да | не | каска | да | не |
| каска с лицев щит | да | не | антифони | да | не |
| антифони | да | не | сигнална жилетка или облекло със сигнални светлоотразителни елементи | да | не |
| сигнална жилетка или облекло със сигнални светлоотразителни елементи | да | не |  |  |  |
| **Общ работник/ извозвач с коне** | неприложимо | | **Залесител** | неприложимо | |
| каска | да | не | стабилизирани обувки / ботуши | да | не |
| обувки с метално бомбе | да | не | ръкавици (при работа с бодливи растения или третирани с химикали) | да | не |
| ръкавици | да | не | антифони (при механиз. садене) | да | не |
| сигнална жилетка или облекло със сигнални светлоотразителни елементи | да | не | сигнална жилетка или облекло със сигнални светлоотразителни елементи | да | не |
| Забележка: | | | | | |

1. **Изправност на техниката и оборудването**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Моторни триони** | | | | | |
| действаща спирачка на веригата | да | не | изправен блокировъчен ключ на газта | да | не |
| уловител на веригата | да | не | калъф на веригата | да | не |
| антивибрационно окачване | да | не | спец.туба за горивна смес и масло | да | не |
| **Горски трактори** | | | | | |
| метална рама около цялата кабина | да | не | мрежа/решетка на задното стъкло | да | не |
| работеща звукова сигнализация | да | не | Изправност на лебедката (ненарушена цялост на стоманеното въже, изправност на нареждача за въжето и др. елементи свързани с безопасността) | да | не |
| Забележка: | | | | | |

1. **Общи изисквания за условия на труд и предпазване от замърсяване**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставени предупредителни табели “ВНИМАНИЕ ВОДИ СЕ СЕЧ” на основните входове и изходи за достъп към сечището. | да | не | непр. |
| Наличен комплект за първа помощ (аптечка), зареден с медикаменти в срок на годност в обекта на разположение в близост до операторите на моторни триони и помощните работници. | да | не | непр. |
| Наличен комплект за първа помощ (аптечка), зареден с медикаменти в срок на годност в горските машини и превозните средства на обекта. | да | не | непр. |
| Наличен годен пожарогасител в горските машини и превозните средства на обекта. | да | не | непр. |
| Наличност на зареден и работещ мобилен телефон | да | не | непр. |
| Наличност на питейна вода на обекта | да | не | непр. |
| Използва се биологично разградимо масло за смазване на веригите на БМТ | да | не | непр. |
| Наличие на течове и замърсявания от течове от горскостопанската техника | да | не | непр. |
| Наличен абсорбиращ комплект за попиване на разливи от горивосмазочни материали и други вещества в машините и превозните средства на обекта. | да | не | непр. |
| Наличен абсорбиращ комплект за горивосмазочни материали и други вещества на мястото за зареждане на моторните триони в обекта. | да | не | непр. |
| Обособено място за събиране на битови отпадъци, опаковки и др. и спазване на изискванията за събиране на отпадъците. | да | не | непр. |

1. **Работни процедури при сечта и извоза на дървесина**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Хоризонталното разстояние между секаческите групи е не по-малко от 100 м | да | не | непр. |
| Използване на звуков сигнал преди поваляне на дърво | да | не | непр. |
| Спазват се техническите изисквания при поваляне на дърветата:  **1**. засек (1/4 до 1/3 (при гнили дървета до ½) от диаметъра в основата); **2**. Хоризонтален основен ряз на височина 3-4 cm над хоризонталния ряз на засека; **3**. Наличие на предпазна ивица с ширина 2-3 cm при здрави и прави дървета и 4-5 cm при наклонени, сухи и гнили дървета. | да | не | непр. |
| Не се оставят закачени или засечени, но неотрязани дървета преди да започне повалянето на следващото дърво, както и след завършване на работната смяна или по време на почивката. | да | не | непр. |
| Събарянето на закачени дървета не се извършва чрез:  1. отсичане на дървото, на което се държи закаченото дърво;  2. отсичане на клоните, които държат закаченото дърво;  3. отрязване на части от стъблото на закаченото дърво;  4. поваляне на друго дърво върху закаченото. | да | не | непр. |
| Тракторите и самоходните машини не се паркират по склона. | да | не | непр. |
| Спазват се изискванията за ширината на просеките и разстоянията между тях при използване на въжени линии | да | не | непр. |

1. **Изисквания при сечта и извоза на дървесина**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спазват се предписанията в технологичния план и съответната документация | да | не | непр. |
| Спазват се процедурите и изискванията за опазване на водни течения | да | не | непр. |
| Спазват се процедурите и изискванията за опазване на почвите и превенция на ерозията | да | не | непр. |
| Спазват се мерките за защита на подраста и оставащите на корен дървета при сечта и извоза. | да | не | непр. |

**7. Забележки и предписания**

Извършил проверката: …………………………………………………………………………………….

/ име и фамилия, длъжност, подпис/

Проверени:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Име и фамилия, дейност** | **Подпис** | **Забележка** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |